需求内容-技工设备一批

一、功能用途

(1).技工气动打磨机：用于口腔修复过程中技工对氧化锆和全瓷冠的加工和打磨。

(2).烤瓷炉：用于齿科烤瓷及全瓷修复体材料的烧结。

二、技术参数

(1).技工气动打磨机：

1.类型：技工气动打磨机。

2.工作气压：≤5bar。

3.储水量：≥1.3升。

4.喷水量：≤130ml/min。

5.气动脚控控制。

6.滚珠轴承涡轮直手机，配有专门防尘罩保护。

7.手机转速：≤300000tr/min。

8.气流量：30-35升/分钟。

9.直线硅胶管线，至少带4孔连接件。

(2).烤瓷炉：

1.焙烧腔耐温：≥1200℃

2.焙烧腔尺寸：直径：≥80mm，高：≥50mm

3.外形尺寸宽深高：≤270mm\*430mm\*580mm

4.重量：≤20Kg

5.真空极限≥100mbar

6.加热方式：石英螺旋加热

7.温控精度：±2℃

8.屏幕：彩色触摸屏

三、配置清单

1.气动打磨机2台

2.烤瓷炉1台

3.焙烧物托盘架2台

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7\*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。